直播中关键信息回调
作用
直播过程中，回调讲师的行为和网络状态（当前仅支持讲师，未来会逐步支持嘉宾等角色）
详情
设置接口地址后，如果账号下相关频道在直播时，直播讲师的若干操作以及讲师当时的网络状态会以POST方式提交到给用户自定义的回调接口进行通知。
回调参数说明
回调包含的参数(通过form-data参数请求)：
	参数名
	类型
	说明

	logList
	string
	为对象数组json格式

	timestamp
	number
	当前时间戳

	sign
	string
	签名验证，前后加polyvlog，中间由数据的key和value组成，key值按首字母从小到大排序。md5转码后，转为大写。比如，参数为{roomId:'200060', channelId:'005200060',user:{nick:'yang'}}，则签名为 md5/('polyvlog'+'channelId'+'005200060'+'roomId'+'200060'+'user'+JSON.stringify({nick:'yang'})+'polyvlog').toLocaleUpperCase();'}



说明
回调会累计1秒内的数据统一回调
新旧版后台都支持
因回调较为频繁，或对客户服务端造成压力，需提前与客户沟通
接口返回json对象，json对象中有字段code，200表示成功。如果没有返回200，会重试3次，超过3次则丢弃日志
logList参数json对象数组格式
	参数名
	类型
	说明

	EVENT
	string
	操作事件类型，下面说明

	sessionId
	string
	场次id

	roomId
	string
	频道号

	userOrigin
	string
	信息来源，client表示客户端，webClient表示网页开播

	timestamp
	number
	数据产生时的时间戳



EVENT类型
目前EVENT包括AV_DEVICE_INFO、PPT_OPERATION、 NETWORK_STATUS，每种类型的数据格式不一致。
AV_DEVICE_INFO
AV_DEVICE_INFO的数据格式为:
	参数名
	类型
	说明

	audio
	Object
	音频信息

	video
	Object
	视频信息



audio参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	switch
	boolean
	音频流总开关状态

	microphone
	Object
	音频来源类型之一：麦克风

	speaker
	Object
	音频来源类型之一：系统声音。只有开关状态

	media
	Object
	音频来源类型之一：多媒体文件音频。只有开关状态



audio.microphone参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	deviceId
	string
	设备唯一标识

	deviceName
	string
	描述该设备的字符串（例如“麦克风阵列”）。

	switch
	boolean
	当前音频轨道是否包含该设备音频

	volume
	number
	设置音量



audio.speaker参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	switch
	boolean
	开关状态



audio.media参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	switch
	boolean
	开关状态



video参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	switch
	boolean
	视频流总开关状态

	camera
	Object
	视频采集类型之一：摄像头

	screen
	Object
	视频采集类型之一：屏幕共享



video.camera参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	switch
	Boolean
	开关状态

	deviceList
	Array[Object]
	摄像头设备列表。



video.camera.deviceList参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	deviceId
	string
	设备唯一标识

	deviceName
	string
	描述该设备的字符串（例如“外部 USB 网络摄像头”）。



video.screen参数包括:
	参数名
	类型
	说明

	displaySurface
	string
	指示正在捕获的屏幕共享的类型，可能是：browser 单个浏览器标签页 monitor 屏幕 window 应用窗口

	switch
	boolean
	开关状态



PPT_OPERATION
PPT_OPERATION的数据格式为:
	参数名
	类型
	说明

	operation
	string
	操作类型，open：打开ppt, switchpage: 切页， switchAnimation: 切动画

	fileId
	string
	文件唯一标识

	fileName
	string
	文件名称

	pageId
	number
	页面id

	step
	number
	页面切换步骤



NETWORK_STATUS
NETWORK_STATUS的数据格式为:
	参数名
	类型
	说明

	networkQuality
	number
	网络质量，共分为：0-6档位： 0：网络质量未知； 1：网络质量极好；2：网络质量较好；3：网络质量一般；4~5：网络质量差，建议及时调整；6：当前已断网。

	networkDelay
	number
	从推流端到云端的往返延时，单位 ms。 该数值越小越好：如果 rtt  200ms，则意味着较高的音视频通话延迟。

	uplinkLossRate
	number
	上行丢包率，取值范围为 [0, 1]（可选，如未返回 uplinkVideoLossRate 及 uplinkAudioLossRate 则必选）

	uplinkVideoLossRate
	number
	上行视频丢包率，取值范围为 [0, 1]（可选，如未返回 uplinkLossRate 则必选）

	uplinkAudioLossRate
	number
	上行音频丢包率，取值范围为 [0, 1]（可选，如未返回 uplinkLossRate 则必选）

	downlinkLossRate
	number
	下行丢包率，取值范围为 [0, 1]（可选，如未返回 downlinkVideoLossRate 及 downlinkAudioLossRate 则必选）

	downlinkVideoLossRate
	number
	下行视频丢包率，取值范围为 [0, 1]（可选，如未返回 downlinkLossRate 则必选）

	downlinkAudioLossRate
	number
	下行音频丢包率，取值范围为 [0, 1]（可选，如未返回 downlinkLossRate 则必选）

	uplinkAudios
	Array[Object]
	上行音频流信息

	uplinkAudios[index].volume
	number
	音频流音量，取值范围为 [0, 100]



如何设置
通过后台设置：
登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】- 点击【回调设置】- 直播状态改变回调URL
注意：提交的接口地址必须要以 http:// 或者 https:// 开头
后台设置参考图片
后台设置：
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