URL自定义跑马灯
后台设置
直播后台 --> 选择频道 --> 内容保护（防录屏）跑马灯 --> 在跑马灯类型，点击选择“url自定义设置”，然后填写Url。 如：http://www.mywebsite.com/pmd.php
播放器获取参数
播放器请求json地址将附带各参数 http://www.mywebsite.com/pmd.php?vid=106385&uid=edvf2fpec9&code=aa&t=149008564655235879
其中，code=aa中aa是参数code设定的值（为了保证浏览器兼容性，若使用中文，请对code的值进行base64 safe 编码，然后再发送）
后端返回json
pmd.php 动态生成JSON参考
注意：
1、接口如返回中文内容，请修改编码为UTF-8编码
2、接口返回响应需包含Content-type
<?php
$username= "跑马灯测试";
$vid = $_GET["vid"];
$uid = $_GET["uid"];
$t = $_GET["t"];
$code = $_GET["code"];
$callback = isset($_GET["callback"])?$_GET["callback"]:null; //未提交callback时则设为空
$msg='播放错误（测试）';
$fontSize=50;
$fontColor='0xFFFF00';
$speed=50;
$filter='on';
$setting=3;
$alpha=0.9;
$filterAlpha=0.9;
$filterColor='0xFF0000';
$blurX=2;
$blurY=2;
$interval=2;
$lifeTime=5;
$tweenTime=5;
$strength=100;
$show='on';
$str="vid=".$vid."&uid=".$uid."&username=".$username."&code=".$code."&t=".$t."&msg=".$msg."&fontSize=".$fontSize."&fontColor=".$fontColor."&speed=".$speed."&filter=".$filter."&setting=".$setting."&alpha=".$alpha."&filterAlpha=".$filterAlpha."&filterColor=".$filterColor."&blurX=".$blurX."&blurY=".$blurY."&interval=".$interval."&lifeTime=".$lifeTime."&tweenTime=".$tweenTime."&strength=".$strength."&show=".$show;
$sign=md5($str);    //加密规则，md5加密，
$array = Array("show"=>$show,"sign"=>$sign,"username"=>$username,"msg"=>$msg,"fontSize"=>$fontSize,"fontColor"=>$fontColor,"speed"=>$speed,"filter"=>$filter,"setting"=>$setting,"alpha"=>$alpha,"filterAlpha"=>$filterAlpha,"filterColor"=>$filterColor,"blurX"=>$blurX,"blurY"=>$blurY,"interval"=>$interval,"lifeTime"=>$lifeTime,"tweenTime"=>$tweenTime,"strength"=>$strength);
$validateJson = json_encode($array);

if($callback != ''){
    echo $callback."(".$validateJson.")";
} else{
    echo $validateJson;
}
?>

全部参数：
	序号
	参数名
	必选
	类型
	说明
	参数可选
	默认值

	1
	username
	true
	String
	跑马灯显示的内容
	
	

	2
	sign
	true
	String
	通过MD5加密算法计算得到32位小写的值
	
	

	3
	msg
	true
	String
	自定义播放错误提示信息
	
	

	4
	fontSize
	true
	Integer
	跑马灯文字字体大小
	
	30

	5
	fontColor
	true
	String
	跑马灯文字字体颜色
	包含三个 8 位 RGB 颜色成分的数字；例如，0x000000 为黑色
	0x000000 黑色

	6
	speed
	true
	Integer 单位:(秒/10)
	跑马灯文字移动指定像素所需时间
	
	200

	7
	filter
	true
	String
	是否描边
	“on” ：描边 “off”：不描边
	off

	8
	setting
	true
	Integer
	跑马灯样式
	1：自屏幕右方至左方一直滚动2：屏幕内随机位置闪烁3：自屏幕右方至左方一直滚动，渐隐渐现4：上下15%的视频区域之间滚动5：上下15%的视频区域随机闪现文字6：样式 1 的增强型，加密效果更好，推荐使用7：样式 2 的增强型，加密效果更好，推荐使用
	1

	9
	alpha
	true
	Float
	跑马灯文本透明度
	范围：0~1
	1

	10
	filterAlpha
	true
	Float
	跑马灯描边透明度
	范围：0~1
	1

	11
	filterColor
	true
	String
	跑马灯描边颜色
	包含三个 8 位 RGB 颜色成分的数字；例如，0x000000 为黑色
	0x000000 黑色

	12
	blurX
	true
	Integer
	跑马灯描边水平模糊量
	范围：0~255
	2

	13
	blurY
	true
	Integer
	跑马灯描边垂直模糊量
	范围：0~255
	2

	14
	interval
	true
	Integer (单位：秒)
	跑马灯文本隐藏间隔时间
	
	5

	15
	lifeTime
	true
	Integer (单位：秒)
	跑马灯文本显示时间
	
	3

	16
	tweenTime
	true
	Integer (单位：秒)
	跑马灯文本渐隐渐现时间
	
	1

	17
	strength
	true
	Integer
	跑马灯描边强度
	范围：0~255
	4

	18
	show
	true
	String
	是否显示跑马灯，默认显示
	
	on



*ps: 上述参数若是数字类型注意需要传入非0参数。*
sign计算规则参数
将以下参数的值拼凑起来的字符串做MD5计算，签名需要以下全部参数拼接，未设置值的也要参与。
$str="vid=".$vid."&uid=".$uid."&username=".$username."&code=".$code."&t=".$t."&msg=".$msg."&fontSize=".$fontSize."&fontColor=".$fontColor."&speed=".$speed."&filter=".$filter."&setting=".$setting."&alpha=".$alpha."&filterAlpha=".$filterAlpha."&filterColor=".$filterColor."&blurX=".$blurX."&blurY=".$blurY."&interval=".$interval."&lifeTime=".$lifeTime."&tweenTime=".$tweenTime."&strength=".$strength."&show=".$show;
$sign=md5($str);
跨域
crossdomain.xml
flash保存Json地址的域名下必需增加crossdomain.xml文件
<cross-domain-policy>
<allow-access-from domain="*"/>
</cross-domain-policy>
Access-Control-Allow-Origin
H5播放器存在跨域问题，可以在php添加以下配置解决
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
说明
保利威视为您提供更贴心、更专业的服务，如果您只需要简单的跑马灯使用，请点击视频跑马灯–新的内容保护神器，按照步骤进行设置。
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