跑马灯
功能介绍
视频如今已应用在各行各业中。可是，视频版权问题依然是困扰大多数人的难题。而录屏，是视频防盗中最难防范的一个环节。如何去防录屏，这成为了人们普遍关心的问题。
因此，POLYV针对性定制了一款增强防录屏效果的视频功能—视频跑马灯功能。
跑马灯功能，可以根据个人喜好进行设置跑马灯的具体效果，使该功能在保证防录屏的前提下还不影响，访客的观看体验与视频的整体美观。
还可以通过使用POLYV提供的接口，通过设定，可以实现设定文字在视频上不规则的跑动，如客户可以通过代码获取到访客的ID后，将ID以跑马灯的方式展现在视频的上方，这样可以大大的增加盗版者的录屏成本，同时还能够强力的震慑盗版者。
后台设置
直播后台 --> 选择频道 --> 播放器管理 --> 防录屏跑马灯
固定值和登录用户名
可设置参数
	参数
	说明

	跑马灯内容
	显示的跑马灯内容，登录用户名需要设置param2参数

	字体大小
	跑马灯内容字体大小，不建议设置小于12号字体

	字体颜色
	跑马灯内容字体颜色，16进制数值

	透明度
	跑马灯内容透明度，最大是99%

	显示方式
	跑马灯显示方式，滚动是自屏幕右方至左方一直滚动 闪烁是屏幕内随机位置闪烁

	双跑马灯
	开启后，额外加载一个内容相同的跑马灯，该跑马灯肉眼不可见，可经过特殊处理后显示，用于溯源。

	自定义缩放
	开启后，跑马灯内容可以随播放器大小的缩放而缩放



外嵌播放时用登录用户名需要设置param2参数，否则会报错
固定值和登录用户名可以快速设置显示跑马灯，但是安全性不及自定义跑马灯，对防录屏有较高要求请使用自定义跑马灯和开通防录屏功能
效果
图片：../../../../../img/front/%E8%B7%91%E9%A9%AC%E7%81%AF2.png
图片：../../../../../img/front/%E8%B7%91%E9%A9%AC%E7%81%AF3.png
自定义跑马灯
如果需要用自定义跑马灯，则需要在直播后台设置跑马灯链接，如：http://www.mywebsite.com/validate.php
后端返回json
用户的http协议接口（如 http://www.mywebsite.com/validate.php ）代码示例：
// validate.php
<?php
$username= "elvis";// 用户昵称, 若值为中文需要urlencode('张三')，从session获取
$vid = $_GET["vid"];
$uid = $_GET["uid"];
$t = $_GET["t"];
$code = $_GET["code"];  // 可选
$callback = isset($_GET["callback"])?$_GET["callback"]:null; //未提交callback时则设为空
$msg='播放错误（测试）';
$fontSize=50;
$fontColor='0xFFFF00';
$speed=50;
$filter='on';
$setting=3;
$alpha=0.9;
$filterAlpha=0.9;
$filterColor='0xFF0000';
$blurX=2;
$blurY=2;
$interval=2;
$lifeTime=5;
$tweenTime=5;
$strength=100;
$show='on';
$str="vid=".$vid."&uid=".$uid."&username=".$username."&code=".$code."&t=".$t."&msg=".$msg."&fontSize=".$fontSize."&fontColor=".$fontColor."&speed=".$speed."&filter=".$filter."&setting=".$setting."&alpha=".$alpha."&filterAlpha=".$filterAlpha."&filterColor=".$filterColor."&blurX=".$blurX."&blurY=".$blurY."&interval=".$interval."&lifeTime=".$lifeTime."&tweenTime=".$tweenTime."&strength=".$strength."&show=".$show;
$sign=md5($str);    //加密规则，md5加密，
$array = Array("show"=>$show,"sign"=>$sign,"username"=>$username,"msg"=>$msg,"fontSize"=>$fontSize,"fontColor"=>$fontColor,"speed"=>$speed,"filter"=>$filter,"setting"=>$setting,"alpha"=>$alpha,"filterAlpha"=>$filterAlpha,"filterColor"=>$filterColor,"blurX"=>$blurX,"blurY"=>$blurY,"interval"=>$interval,"lifeTime"=>$lifeTime,"tweenTime"=>$tweenTime,"strength"=>$strength);
$validateJson = json_encode($array);

if($callback != ''){
    echo $callback."(".$validateJson.")";
} else{
    echo $validateJson;
}
?>
注：接口如返回中文内容，请修改编码为UTF-8编码
以下为接口的返回示例：
{
  "username":"elvis",
  "sign":"6ab63590797e513d1b6c46b407413478",
  "msg":"Errormessage!",
  "fontSize":"40",
  "fontColor":"0xFFE900",
  "speed":"200",
  "filter":"on",
  "setting":"3",
  "alpha":"1",
  "filterAlpha":"1",
  "filterColor":"0x3914AF",
  "blurX":"2",
  "blurY":"2",
  "tweenTime":"1",
  "interval":"5",
  "lifeTime":"3",
  "strength":"4",
  "show":"on"
}
参数解释：
	参数名
	代表意义
	参数可选
	参数类型
	是否必需项
	默认值

	username
	用户名，可以是学员的id，也可以是任意定义的值，不可为空
	
	String
	是
	

	sign
	通过MD5加密算法计算得到32位小写的值
	
	String
	是
	

	msg
	跑马灯错误时提示信息
	
	String
	是
	

	fontSize
	跑马灯文字字体大小
	
	Integer
	是
	30

	fontColor
	跑马灯文字字体颜色
	包含三个 8 位 RGB 颜色成分的数字；例如，0x000000 为黑色
	String
	是
	0x000000 黑色

	speed
	跑马灯文字移动指定像素所需时间
	
	Integer 单位:(秒/10)
	是
	200

	filter
	是否描边
	“on” ：描边 “off”：不描边
	String
	是
	off

	setting
	跑马灯样式
	1：自屏幕右方至左方一直滚动 2：屏幕内随机位置闪烁 3：自屏幕右方至左方一直滚动，渐隐渐现 4：上下15%的视频区域之间滚动 5：上下15%的视频区域随机闪现文字 6：样式 1 的增强型，加密效果更好，推荐使用 7：样式 2 的增强型，加密效果更好，推荐使用
	Integer
	是
	1

	alpha
	跑马灯文本透明度
	范围：0.1~1
	Float
	是
	1

	filterAlpha
	跑马灯描边透明度
	范围：0~1
	Float
	是
	1

	filterColor
	跑马灯描边颜色
	包含三个 8 位 RGB 颜色成分的数字；例如，0x000000 为黑色
	String
	是
	0x000000 黑色

	blurX
	跑马灯描边水平模糊量
	范围：0~255
	Integer
	是
	2

	blurY
	跑马灯描边垂直模糊量
	范围：0~255
	Integer
	是
	2

	interval
	跑马灯文本隐藏间隔时间
	
	Integer (单位：秒)
	是
	5

	lifeTime
	跑马灯文本显示时间
	
	Integer （单位：秒）
	是
	3

	tweenTime
	跑马灯文本渐隐渐现时间
	
	Integer （单位：秒）
	是
	1

	strength
	跑马灯描边强度
	范围：0~255
	Integer
	是
	4

	show
	是否显示跑马灯，默认显示
	
	String
	是
	off



*ps: 上述参数若是数字类型注意需要传入非0参数。*
参数详解
sign
sign的计算规则为：将以下参数的值拼凑起来的字符串做MD5计算，签名需要以下全部参数拼接，未设置值的也要参与。
  $str="vid=".$vid."&uid=".$uid."&username=".$username."&code=".$code."&t=".$t."&msg=".$msg."&fontSize=".$fontSize."&fontColor=".$fontColor."&speed=".$speed."&filter=".$filter."&setting=".$setting."&alpha=".$alpha."&filterAlpha=".$filterAlpha."&filterColor=".$filterColor."&blurX=".$blurX."&blurY=".$blurY."&interval=".$interval."&lifeTime=".$lifeTime."&tweenTime=".$tweenTime."&strength=".$strength."&show=".$show;
  $sign=md5($str);
  例如：当vid="vid",uid="uid",username="suki",code="abc",t="143020010115550947",msg="Errormessage!",fontSize="40",fontColor="0xFFE900",speed="200",filter="on",setting="3",alpha="1",filterAlpha="1",filterColor="0x3914AF",blurX="2",blurY="2",interval="5",lifeTime="3",tweenTime="1",strength="4",show="on"时，
  拼凑起来去MD5计算的字符串为
  vid=vid&uid=uid&username=suki&code=abc&status=1&t=143020010115550947&msg=Errormessage!&fontSize=40&fontColor=0xFFE900&speed=200&filter=on&setting=3&alpha=1&filterAlpha=1&filterColor=0x3914AF&blurX=2&blurY=2&interval=5&lifeTime=3&tweenTime=1&strength=4&show=on
  则sign为MD5计算后32位小写的值：8e0cdbf64c0ce98d0ef76e845f70418c
播放器调用
当网页调用POLYV播放器播放视频时，js通过ajax方式去请求用户的接口，需要跨域请求，会带上vid、uid、code、t这3个参数（如，http(s)://www.mywebsite.com/validate.php?vid=vid&uid=uid&code=abc&t=143020010115550947)。
其中code为播放代码中的参数，值为自定义（如下所示，可以不在播放代码中添加此参数，则该参数的值默认为空）；t为播放器产生的随机数。
示例代码：
<script src='https://player.polyv.net/resp/live-h5-player/latest/liveplayer.min.js'></script>
<div id='player'></div>
<script>
var player = polyvLivePlayer({
    wrap: '#player',
    width: 800,
    height: 533,
    uid: 'uid',
    vid: 'vid',
    code : 'myCodeValue'
});
</script>
跨域
为了让PC端的Flash能够跨域请求用户接口，还需要用户在自己的网站域名根目录下增加crossdomain.xml文件。
H5播放器存在跨域问题，可以在php添加以下配置解决
  header("Access-Control-Allow-Origin: *");
请参考播放器跨域
tips
移动web端全屏播放时，会导致跑马灯失效
POLYV 帮助中心




