录制开始/结束事件回调通知
作用
使用本功能，研讨会开始录制或结束录制后，服务端会对客户所设置的接口地址，以 POST JSON 方式提交到用户自定义的回调接口进行通知。
详情
接口地址配置完成后，当研讨会发生以下录制事件时会触发回调：
开始录制：seminar_record_start
结束录制：seminar_record_stop
回调请求会以 JSON Body 传递业务参数，同时在回调 URL 上追加 timestamp 和 sign 参数，例如：
POST http://abc.com/test.do?timestamp=1720000000000&sign=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Content-Type: application/json

{
  "eventId": "f0f6d3f6f4f14b1bb58b69c4e2a2e9d3",
  "eventType": "seminar_record_start",
  "eventTime": "1720000000123",
  "triggerType": "manual",
  "channelId": "12345678",
  "channelName": "研讨会演示频道",
  "seminarId": "seminar-demo-001"
}
回调参数说明
URL Query 参数
	参数名
	类型
	说明

	timestamp
	Long
	13 位时间戳

	sign
	String
	校验的加密字符串，生成规则为 md5(AppSecret+timestamp)，AppSecret 为直播系统应用密钥



JSON Body 参数
	参数名
	类型
	说明

	eventId
	String
	事件唯一标识，客户系统可据此去重

	eventType
	String
	事件类型seminar_record_start：开始录制seminar_record_stop：结束录制

	eventTime
	String
	服务端记录的事件发生时间，13 位时间戳

	triggerType
	String
	触发方式manual：手动录制auto：自动录制

	channelId
	String
	直播频道号或直播间 ID

	channelName
	String
	直播频道名称

	seminarId
	String
	研讨会独立标识，仅当当前研讨会存在独立标识时返回



说明
接口如果没有返回 HTTP Status 200 状态码，会认为本次回调失败，针对失败情况会重试 3 次
回调重试间隔依次为 5 秒、10 秒、15 秒
eventId 每次事件触发时都会生成新的唯一值，建议业务方做幂等处理
如何设置
通过后台设置：
登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 研讨会事件回调 URL
注意：提交的接口地址必须要以 http:// 或者 https:// 开头
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