POLYV视频直播简明方案
一．POLYV专业级视频直播原理：
在视频直播现场，通过一台或多台摄像机对现场画面实时收集，然后将视频信号实时传递给采集卡，采集卡再将视频信号发送给电脑进行实时编码并上传云端服务，同时分发到各个播放器进行视频直播观看。
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二．POLYV视频直播系统架构：
高清摄像机=========⇒视频采集卡========⇒编码电脑
HDMI接口连接               USB 3.0连接
三．直播端网络要求：
一路直播流要求上行带宽(电信/联通)2M以上。
四．设备要求及推荐型号：



视频直播视频接收端设备要求


设备
要求
最低型号
推荐型号


高清摄像机
高清且带HDMI输出端口
三星（SAMSUNG） HMX-H400
索尼（SONY） HDR-CX610E
、松下（Panasonic） HDC-MDH1GK


视频采集卡
Blackmagic decklink Intensity Shuttle USB3.0外置HDMI采集卡
http://www.dwz.cn/freVe



电脑
具有USB3.0接口
戴尔（DELL） Ins14VR-3516 （win7）
联想（Lenovo） G400AM (win7)


编码软件

Flash Media Encoder
Wirecast
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