POLYV视频直播入门级教程
一、视频直播原理：
在视频直播现场，通过摄像机或者摄像头对现场画面实时收集，通过电脑上的USB递给电脑进行编码上传云端服务器，并分发到各个播放器进行视频直播。
二、入门级直播特点
能够实现简单的视频流畅直播，但是画面单一且不能切换，不能实现超高清画面。
三、视频直播的视频收集端的设备连接：
摄像头---USB接口
摄像机或摄像头-----------------→ 编码电脑
摄像机---1394接口
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四、直播端网络要求：
一路直播流要求上行带宽(电信/联通)1M以上。
五、设备要求及推荐型号：



视频直播视频接收端设备要求


设备
要求
推荐型号
最低配置


电脑
具有1394端口（若用DV）
ThinkPad L520（5016A52）
CPU：I5以上


编码软件
——
Wirecast
Flash Media Encoder
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