开通短信验证流程（腾讯云）
1. 腾讯云短信服务开通
a. 点击前往腾讯云短信服务平台，点击免费开通；
[image: ]
b. 按照网页指引完成登录；
[image: ]
c. 按照您的需求，选择认证类型；
[image: ]
注：①个人&企业认证指引；②完成认证后，认证类型还可以在账号信息->账号中心进行更改。
d. 完成认证后，自动跳转至腾讯云短信工作台，点击“添加应用”。
[image: ]
e. 输入应用名称和应用简介，完成应用创建。
[image: ]
f. 创建完成后，点击应用名称，进入短信应用配置界面。
[image: ]
g. 按照下图指引，复制SDK AppID和App Key；
[image: ]
分别填写至直播后台“SDK AppID”和“App Key”处。
入口：开发设置-->短信平台设置。
[image: ]
2. 短信签名和短信正文模板创建
a. 短信签名和短信正文模板是什么？
[image: ]
b. 依次点击“国内短信”->“短信内容配置”->“创建签名”。
[image: ]
c. 选择签名类型，并根据系统要求填写剩余内容。
[image: ]
d. 签名创建成功后会在2小时内完成审核。待签名审核通过后，按照下图指引，复制签名内容，并填写至直播后台“短信签名”处。
入口：开发设置-->短信平台设置。
[image: ]
[image: ]
e. 依次点击“短信正文”->“创建短信模板”。
[image: ]
f. 输入模板名称和短信内容，点击“确认”，完成正文模板创建。
[image: ]
注：
①“短信内容”可设置为：欢迎观看本次直播，您的登录验证码是{1}。如非本人操作，请忽略此短信。
②当前POLYV仅支持短信模板中有一个模板变量，请勿输入多个模板变量。
g. 正文模板创建成功后会在2小时内完成审核。待模板审核通过后，按照下图指引，复制模板ID内容，并填写至直播后台“模板ID”处。
入口：开发设置-->短信平台设置。
[image: ]
[image: ]
3. 短信余量预警绑定
a. 依次点击“应用配置”->“通知与告警”->“添加告警联系人”。
[image: ]
b. 输入联系人姓名、手机、邮箱，点击“确定”。
[image: ]
c. 告警联系人添加成功后，联系人将可以及时收到短信余量不足等预警。
您还可以在“套餐包管理”->“修改预警”中收到预警的短信余量阙值。
[image: ]
通过以上3步，即可完成保利威直播后台的短信平台设置。设置完成后，可以开启手机号码中短信验证的开关，在观看页中测试是否已经生效。
POLYV 帮助中心
image1.jpg
= AT - Q =B mAEK | QWEN- &E &Hs

A e BISR = XE X AfrSEs &P =4 RETM

(5 SMS

R, BB MASRIEERS  STENEE, BERESEEE

g

Bz SMS i





image2.jpg
HEERESR

=iiE #QQ @ REARS

IZEGERR oS fteti=) FRAER

EFER

TP
. EsER
. mER

- @R

ozl

©





image3.jpg
FRNESTIR

BRmEmEEEEa.
SSERES | FTETIRER.

MEEAE ANIKE LUNE

® ©

® ®© ®© ®© 6 ©o




image4.jpg
BE =Eae

RiFFIER =E6EE SDK & API
BT SR MANERS | FE—ENMAIRS. ST UINETRSENE. TRSEERRINE

“
Al
3
i

mwa v ow

EHIEISEEE

TR





image5.jpg
AN





image6.jpg
BE =Eae

RiFFIER =E6EE SDK & API
BT SRR N ANERR , B

A

EEUERCINETELENR. TEHEHEROUE

HPEAEAXAE

EHIEISEEE

SRl EREE

71





image7.jpg
=E

ST ABDEOMELE Re e (R A B3 /E 64
R BT 5 X L L

AppIDFIEL

20181029 16:47:44.

20181029 16:47:44.

RE—AEENTE




image8.jpg
POLYV szzrs T s @ mETE | @ mwEo

GertoT £ EELE

#O%S: © FF -

SRS

LR EBR ARSI B S AR




image9.jpg
; - BEEAEN—ES

[EFRIR] WOWEARERE , S0 ALURIEESRREESESS
%ﬁﬁg{%‘mm. WA AT, B
e | EEFEIESCHR :

 REEREN—EBD

SRR — MR




image10.jpg
]

EeEsEET  SEFSH (1 (:£8)  SEEAREEIUARES;
SEAERES 2R, EaEE  A—EH9:0023.00(;
3 CETAESAENEE  ATINSNIIASEAESREA. YAes

SRESES)

EEES HEIEX

EERIE ? B ? SR

wE wE e

o0





image11.jpg
BEIEEEE

o

NEL W FRES)

AT Rk FEREE)

EE

Ipg. prg TSRO , U NESMILFS.





image12.jpg
EELE

1 EPEEEEEEER , SEESH (1 (F:28) | BESERSNUARES,
2 SESSNREYS T2/ enanns. $20E : B-EER0002300(ETERERRS)
3 CEASSAINAEE  ATANSNIIASEASSREA. TAes

ZERARERE G EERE T A

w5

D EHE

177223 20181031 18:34:20

n





image13.jpg
POLYV szzrs T s @ mETE | @ mwEo

GertoT £ EELE

#O%S: © FF -

SRS

SDK AppID:

App Key:

URID:

LR EBR ARSI B S AR




image14.jpg
]

1 —i s EEXRETESER , SREUSERA SRS
SRS T2, FET | B-ERE0 002300z E T ERESES),
3 CETAESAENEE  ATINSNIIASEAESREA. YAes

EEE+EEEYAR-RASTAS

EEEIE ? B ? SRR

I
1

g BREE wE w5 2

o0





image15.jpg
SERBS(), MEES,

1KERBI0E, SREEETI0SE , B67E/
FEEENEEREETET

iSERSARAE (1 55





image16.jpg
]

1| A EEEERE SIS AEIEAER , CANREISERA SRS RS EEASER WS
2 SESSTEREYE | T2 Eans. F2E : B-EER0002300ETERERRS)
3 STASSATNAEE  ATANSNRIASEAESREA, Aes

? WA SRR Q
g s we *5 FT
RN A BAR DS (R R B 5 £ 015 0T £ % 1 0





image17.jpg
POLYV szzrs T s @ mETE | @ mwEo

GertoT £ EELE

#O%S: © FF -

SRS

SDK AppID:

App Key:

21

LR EBR ARSI B S AR




image18.jpg
A

e IR

APIZES SEESDK =nEg




image19.jpg
RIEEBEA

OLYVERIE





image20.jpg
EsEasE SDK & API

EREE=sa
EBRRS EBER FRES LR wE B
woEe EEEEs 100 100 2018-12-31 23:59:59 BB

n









