获取跑马灯设置接口
接口URL
http://api.polyv.net/live/v3/channel/marquee/get
接口说明
1、接口用于获取频道或全局的跑马灯设置信息
2、接口支持https
3、不提交channelId 表示获取全局设置
4、提交channelId 且getActual="N" 表示获取频道本身的设置，不提交getActual 或者提交getActual = "Y" 表示获取频道实际生效的跑马灯设置
支持格式
JSON
请求方式
GET
请求参数
	参数名
	必选
	类型
	说明

	appId
	是
	string
	管理员的appId

	timestamp
	是
	long
	13位当前时间戳

	sign
	是
	String
	签名，为32位大写的MD5值,生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见签名生成规则】

	userId
	是
	string
	用户id

	channelId
	否
	int
	频道id,查询全局设置值不用传该值

	getActual
	否
	string（取值Y/N）
	仅在查询频道跑马灯设置时生效，Y:获取频道实际生效跑马设置，N：获取频道的跑马灯设置



响应成功JSON示例：
{
    "code": 200,
    "status": "success",
    "message": "",
    "data": {
        "globalSettingEnabled": null,
        "marqueeRestrict": "N",
        "marqueeType": "nickname",
        "marquee": "",
        "marqueeOpacity": 100,
        "marqueeFontSize": 30,
        "marqueeFontColor": "#000000",
        "marqueeAutoZoomEnabled": "N"
    }
}
响应失败JSON示例：
未输入appId
{
    "code": 400,
    "status": "error",
    "message": "appId is required.",
    "data": ""
}
appId不正确
{
    "code": 400,
    "status": "error",
    "message": "application not found.",
    "data": ""
}
时间戳错误
{
    "code": 400,
    "status": "error",
    "message": "invalid timestamp.",
    "data": ""
}
用户ID错误
{
    "code": 400,
    "status": "error",
    "message": "userId error.",
    "data": ""
}
签名错误
{
    "code": 403,
    "status": "error",
    "message": "invalid signature.",
    "data": ""
}
字段说明
	参数名
	说明

	code
	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500

	status
	成功为success，失败为error

	message
	错误时为错误提示消息

	data.globalSettingEnabled
	频道跑马灯的全局设置开关，查询全局设置时此字段为null

	data.marqueeRestrict
	跑马灯开关，取值Y（开），N（关）

	data.marqueeType
	跑马灯类型,取值：fixed（固定值）、nickname（观众名称）、diyurl（自定义url）

	data.marquee
	marqueeType=fixed 时，此字段为跑马灯内容，marqueeType=nickname 为空, marqueeType=diyurl 为用户的url

	data.marqueeOpacity
	跑马灯不透明度，范围是 0 ~ 100

	data.marqueeFontSize
	跑马灯字体大小

	data.marqueeFontColor
	跑马灯字体颜色，例如 #ffffff

	data.marqueeAutoZoomEnabled
	是否开启跑马灯自适应缩放，值为 Y 或 N
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